KOH-I-NOOR *Massag*

Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji wyrobu

**Wyrób:** Dwukołowy wózek z metalową konstrukcją

**Typ:**

Dane techniczne:

Wykończenie powierzchni: niebieski lakier

Wewnętrzne rozmiary skrzyni: szer. 447 – dł. 647 – wys. 272

Całkowite rozmiary:

Koła:

Nośność - według typu: standard 80 kg, sprint 100 kg, progress 120 kg, farmer 120 kg, faworyt 120 kg

**Użytkowanie wyrobu:** Przewożenie ładunkówz maks. Wygą 100 kg w skrzyni wózka. Wózek przeznaczony jest do ciągnięcia lub pchania przez osobę dorosłą.

**Konserwacja wózka:** ciśnienie w oponach do 2-3 bar, mycie wodą z detergentem, kontrola umocowania uchwytu, kontrola umocowania kół.

**Z wózkiem nie wolno:** przewozić nadmiernych ciężarów, zwierząt, osób, przyłączać go za jakikolwiek pojazd, jeździć z niedostatecznym ciśnieniem w oponach lub z uszkodzonymi kołami, na trwała trzymać w temperaturze powyżej 60°C, ingerować w konstrukcję wózka.

Karta gwarancyjna

**Wyrób:** Dwukołowy wózek – konstrukcja metalowa

Niniejsza Karta gwarancyjna zastępuje zaświadczenie o jakości i kompletności wyrobu. Producent potwierdza, że wyrąb został poddany kontroli i że swym wykonaniem odpowiada wymaganiom normy PN 002/97 oraz gwarantuje właściwe funkcjonowanie.

**Znak kontroli:**

Data sprzedaży:

(pieczęć i podpis)

Warunki gwarancji:

Producent gwarantuje jakość, wykonanie i funkcjonowanie wyrobu na okres 24 miesięcy dnia sprzedaży użytkownikowi. Producent darmowo usunie wady, które uniemożliwiłyby sprawne funkcjonowanie wyrobu, powstałe w wyniku wad materiału lub złego wykonania pracy. Ze swoimi uprawnieniami gwarancyjnymi użytkownik zgłosi się w miejscu, gdzie wyrób został zakupiony, równocześnie przedstawi potwierdzoną Kartę gwarancyjną oraz dokument kupna rzeczy. Bez tych dokumentów nie można reklamacji uznać i załatwić.

Gwarancja nie dotyczy wad wyrobu:

Spowodowanych niedotrzymywaniem wskazówek instrukcji obsługi, użytkowania, i konserwacji wyrobu. Wad powstałych w wyniku ingerencji w konstrukcję, niewłaściwej manipulacji, niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem oraz w wyniku zużycie wyrobu spowodowanego jego normalnym użytkowaniem. Wad w wyniku przekroczenia dozwolonej nośności lub niewłaściwego pompowania i konserwacji opon.

**7**





MADE IN CZECH REPUBLIC

06 240

5/2023 25

PROGRES MSG 16’’ LM

